Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 декабря 2008 г. N 5683

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАСТРОЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ НОВАЯ, КОРОЛЕНКО, СЛАВЯНСКАЯ,

СТУДЕНАЯ В НИЖЕГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего Новгорода, в целях реализации постановления Городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 N 4 "Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого жилого фонда в городе Нижнем Новгороде" (с изменениями от 18.04.2007 N 34, от 19.12.2007 N 127, от 16.04.2008 N 54, от 25.05.2008 N 81, от 24.09.2008 N 132):

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Новая, Короленко, Славянская, Студеная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложение 1 - не приводится) объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно [приложениям 2](#P29) и [3](#P103).

2. Управлению по обеспечению деятельности главы города (Павлова В.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике, городскому имуществу и градостроительству, вице-мэра Колчина В.С.

Глава администрации города

В.Е.БУЛАВИНОВ

Приложение 2

к постановлению

главы администрации города

от 04.12.2008 N 5683

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ

СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Учреждения, предприятия, сооружения, единица  измерения  | Местоположение  застроенной  территории  |  Местоположение учреждения,  предприятия, сооружения  |
|  Территория I  |
|  Объекты социального назначения  |
| 1  | Детские дошкольныеучреждения, мест  |  48  | Потребность в ученическихместах обеспечивается заграницами застроеннойтерритории детскимидошкольными учреждениями N226 (ул. Звездинка, 7а), N265 (ул. М. Горького, 100г),N 161 (ул. Костина, 8а)  |
| 2  | Общеобразовательные школы, уч. мест  |  131  | Потребность в ученическихместах обеспечивается заграницами застроеннойтерритории школой N 19 (ул.Славянская, 35)  |
| 3  | Поликлиники  |  По заданию  департамента здравоохранения администрации города Нижнего  Новгорода  | Потребность обеспечиваетсяза границами застроеннойтерритории МЛПУ "Городскаяполиклиника N 21" по ул.Нестерова, 34  |
|  Объекты коммунально-бытового назначения  |
| 4  | Магазины, кв. м торговойплощади  |  120  | Обеспечивается за границамизастроенной территории  |
| 5  | Предприятия общественного питания,мест  |  9  |
| 6  | Химчистки, кг. вещей всмену  |  5  |
| 7  | Прачечные самообслуживания, кгбелья  |  12  |
| 8  | Предприятия бытовогообслуживания, раб. мест  |  2  |
| 9  | Бани, мест  |  6  | Потребность обеспечивается вграницах застроеннойтерритории баней N 11 (ул.Новая, 13а)  |
| 10  | Отделения связи  | По заданию ФГУП"Почта России"  Нижегородской  области  | Потребность обеспечиваетсяза границами застроеннойтерритории отделением связипо ул. Б.Покровская, 56  |

Приложение 3

к постановлению

главы администрации города

от 04.12.2008 N 5683

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

┌───┬──────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────────────┐

│ N │ Учреждения, предприятия, │ Ед. │Количество│Условия обеспечения │

│п/п│ сооружения, единица │измерения │ │ │

│ │ измерения │ │ │ │

├───┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤

│1 │Водоснабжение: │ │ │Обеспечивается в│

│ │- хоз.-бытовые нужды │ л/сек │ 4,0 │соответствии с│

│ │- внутреннее пожаротушение│ л/сек │ 2,5 │выдаваемыми │

│ │- наружное пожаротушение │ л/сек │ 25,0 │техническими │

├───┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┤условиями │

│2 │Канализация │ л/сек │ 5,6 │ │

├───┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │

│3 │Теплоснабжение │ Гкал/час │ 4,0 │ │

├───┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │

│4 │Газоснабжение (на плиты) │куб. м/час│ 80 │ │

├───┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │

│5 │Электроснабжение │ кВт │ 500 │ │

├───┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │

│6 │Радиофикация │ кол. │ 300 │ │

│ │ │радиоточек│ │ │

├───┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │

│7 │Телефонизация │ кол. │ 300 │ │

│ │ │ номеров │ │ │

└───┴──────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────────────┘